地下管廊监控系统

该系统主要检测地下管廊内部环境，当温湿度值超过设定阈值时，蜂鸣器报警，若烟雾值超过预定阈值则报警并风扇排风，若出现火灾，则蜂鸣器报警提示。模拟系统内部初步使用两个节点作为采集数据，并将节点上传感器的数值汇总传至上位机。